|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-291/2020-22 |  | oznaka naročila: | A-71/21 G |
| Datum: | 21.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001080/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obvoznica Vodice** |

**JN001701/2021-B01 - A-71/21; datum objave: 22.03.2021**

**Datum prejema: 21.04.2021   09:37**

**Vprašanje:**

Spoštovani!  
  
3.1.1. LO4 VODICE  
2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE  
Vodotesna zaščita dna in brežin bazena z geomembrano. 372,2 m2  
  
Prosimo za tehnični opis geomembrane.  
  
Hvala in lep pozdrav,

**Odgovor:**

Uporabi se PE geomembrana debeline 2,0 mm. Hrapavost membrane ni pomembna, saj je predvidena izvedba jarka za sidranje, peščena podloga, zaščita z geotekstilom in nadaljnjimi sloji.