|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-314/2020-02 |  | oznaka naročila: | D-106/20 G  |
| Datum: | 14.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001099/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje - Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m** |

**Vprašanje:**

**JN007671/2020-W01 - D-106/20; Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje - Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m, datum objave: 10.12.2020**

**Datum prejema: 14.12.2020  11:53**

REKONSTRUKCIJA CESTE - ODVODNJAVANJE - v popisu je 13 jaškov in samo 3 pokrovi. Je to napaka?

TUJE STROTVE - PLOČNIKI - zahteva po PID-u in projektantskem nadzoru za prehod 2 in pločnik pri kapelci. Za cesto ni potrebno?

**Odgovor:**

Obstoječi jaški, ki se nahajajo v vozišču, med izvajanjem zemeljskih del pri sanaciji spodnjega ustroja vozišča se lahko poškodujejo in zato jih bo potrebno zamenjati. Pri tem se obstoječi pokrovi ohranijo. Nekaj jaškov pa je novih. Za te so predvideni novi pokrovi.

Prehod 2 in pločnik ob kapelci se izvedeta na novo. Pri cesti je predvidena sanacija spodnjega ustroja in preplastitev. Niveleta ter prečni naklon ceste ostaneta nespremenjena.