|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-317/2020-14 |  | oznaka naročila: | A-122/20 G |
| Datum: | 14.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001113/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2-422/1333 PODSREDA – BRESTANICA od km 0,220 do km 2,100** |

**JN007742/2020-B01 - A-122/20; datum objave: 14.12.2020**

**Datum prejema: 14.1.2021   13:54**

**Vprašanje:**

Spoštovani  
V popisu je navedena lesena varnostna ograja nivoja N1W3 natančneje.  
Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N1 in za delovno širino W3  
Opomba: Pritrjena na robni venec. Izvedba komplet z ustreznim sidranjem in z zaključnimi elementi, vsemi potrebnimi deli in materialom  
Takšen tip ograje je namreč v nasprotju s smernicami (TSC) ter izredno težko dobavljiva z ustreznimi izjavami.  
Predlagamo, da naročnik popravi popis na predlagan nivo H1 in delovno širino W4 z ustreznimi dokazili.

**Odgovor:**

Naročnik je pri podpornih zidovih uskladil popis opreme za varovanje prometa z izdelanimi načrti. Slednji so razvidni iz objavljene specifikacije naročila.