|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-317/2020-20 |  | oznaka naročila: | A-122/20 G |
| Datum: | 27.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001113/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2-422/1333 PODSREDA – BRESTANICA od km 0,220 do km 2,100** |

**JN007742/2020-B01 - A-122/20; datum objave: 14.12.2020**

**Datum prejema: 27.1.2021   15:09**

**Vprašanje:**

V tehničnem poročilu navajate zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, medtem ko v popisih del nikjer ti stroški niso zajeti: "med izvedbo del ne sme prihajati do škodljivih vplivov na trške objekte, zato jih je potrebno med deli ustrezno zaščititi. Morebitne poškodbe je potrebno sanirati skladno s kulturno varstvenimi pogoji pristojne enote ZVKD.  
  
Prosimo naročnika, da poda fiksno oceno stroškov za varovanje objektov in način varovanja, saj projektant najbolj ve koliko je takšnih objektov na odseku ceste R2-422/1333 Podsreda - Brestanica od km 0,220 do km 2,100. PZI ne predvideva način in strošek varovanja, zato ponudnik tega ne more upoštevati pri oblikovanju ponudbe.  
  
Prav tako prosimo naročnika, da se doda fiksen strošek za vse ponudnike za Izdelavo poročila o pregledu stavb ob rekonstrukciji ceste s strani pooblaščene inštitucije. Poročilo naj vključuje predhodni ogled stanja objektov v bližini gradnje, "monitoring" med gradnjo z vso foto in ostalo dokumentacijo ter končno poročilo.

**Odgovor:**

Število objektov in način zaščite bo ZVKDS lahko podal po predložitvi tehnološkega elaborata, v katerem bo obrazložena tehnologija gradnje, ki pa mora upoštevati kulturno varstvene pogoje pristojne enote ZVKDS. Finančna sredstva za zaščito objektov se bodo črpala iz postavke nepredvidenih del.

Izvajalec mora pred pričetkom gradnje pripraviti tehnološko ekonomski elaborat in predvideti takšne tehnološke in delovne procese, da s svojimi dejanji ne bo povzročil škode na objektih in napravah, ki bodo v vplivnem območju gradnje. V tehnološkem elaboratu mora opredeliti vplivno območje gradnje in predvideti monitoring objektov in naprav. Navedeni monitoring mora biti vkalkuliran v enotnih cenah.