|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-336/2020-07 |  | oznaka naročila: | A-97/20 S |
| Datum: | 07.09.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001187/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izdelava projektne dokumentacije rekonstrukcije državnih cest na območju Škofljice z ureditvijo podvoza G2-106 v km 0,261 pod železniško progo** |

**JN005274/2020-B01 - A-97/20datum objave: 24.08.2020**

**Datum prejema: 07.09.2020   10:44**

**Vprašanje:**

Spoštovani!   
  
Naši vprašanji se nanašata na popis del v projektni nalogi, v katerem so predvidene preiskave za potrebe izdelave geološko - geomehanskega poročila (poglavje 7.3, točka1):   
  
1. V popisu del pogrešamo izvedbo meritev s presiometrom. Menimo, da so zaradi zahtevnosti objektov in zahtevnih geoloških razmer nujno potrebne in predlagamo, da se popis dopolni z vsaj 10 meritvami s presiometrom.

2. Pri popisu laboratorijskih preiskav je poleg stisljivosti v edometru z vodoprepustnostjo (10 kom) predvidena tudi prepustnost (10 kom). Glede slednje nas zanima, kakšna vrsta meritev prepustnosti je zahtevana in na kakšnem materialu.

**Odgovor št. 1:**

**Predlog se sprejme, v program geološko geotehničnih raziskav se doda 12 meritev s presiometrom. Naročnik bo do konca roka za objavo pojasnil objavil spremembo specifikacije skladno s tem odgovorom.**

**Odgovor št. 2:**

**Glede na to, da ni znano, kakšen material bo evidentiran v vrtinah, je stvar odločitve ponudnika, da poda tako ceno in vrsto preiskave, s katerima bodo zajeti vsi stroški preiskave in pridobljeni uporabni podatki za kabinetno analizo.**