|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-354/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-111/20 G  |
| Datum: | 11.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001263/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na križanju cest R3-686/1278 Tepanje-Žiče, AC-A1 Šentilj-Sermin, 0136 priključek Slovenske Konjice, priključek POC Tepanje** |

**JN007706/2020-B01 - A-111/20; datum objave: 11.12.2020**

**Datum prejema: 11.1.2021   10:06**

**Vprašanje:**

S 2 4 111 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine 3. kategorije "Opomba: Nasip zelenice rondoja v viišini od 20 do 90 cm."
Se tu uporabi material od izkopa?

S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno "Opomba: Zasip kanalizacijskih cevi!"
Kateri material je tu mišljen za zasip? 8-16 mm?

**Odgovor:**

Spoštovani.

V popisu del zavihka »*CESTA (reg. cesta + rondo)*« postavka »*0001 (S 24 111) Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine – 3. kategorije*« zajema vgradnjo nasipa zelenice rondoja v višini 20 do 90 cm z obstoječim materialom iz izkopa.

V popisu del postavke »*S 24 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno*« zajemajo dobavo in vgradnjo kvalitetnega kamnitega drobljenca ali prodca 0/64 mm v kanalse jarke.