|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-354/2020-08 |  | oznaka naročila: | A-111/20 G  |
| Datum: | 11.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001263/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na križanju cest R3-686/1278 Tepanje-Žiče, AC-A1 Šentilj-Sermin, 0136 priključek Slovenske Konjice, priključek POC Tepanje** |

**JN007706/2020-B01 - A-111/20; datum objave: 11.12.2020**

**Datum prejema: 11.1.2021   15:34**

**Vprašanje:**

0014 (N 6 1 728) Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti nad 4,00 m2."Opomba: znaka 3410-1 dimenzij: 390x345 cm in 3,35x275 cm"; količina 45,3 m2.
Spoštovani, ali je enota mere in količina v opisani postavki pravilna?

**Odgovor:**

Spoštovani.

V popisu del zavihka »*CESTA (reg. cesta + rondo)*« postavka »*0014 (N 6 1 728) Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti površine glede na značilnosti okolice RA2, velikosti nad 4,00 m2*« zajema dobavo in montažo predkrižiščnih tabel 3410-1, v velikosti 390x345 cm, 345x285 cm in 335x375 cm, kar skupaj znaša količino 35,85 m2.

Na Naročnikovi spletni strani je objavljen dopolnjen popis del s popravljeno količino.