|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-390/2020-01 |  | oznaka naročila: | D-14/21 G |
| Datum: | 12.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001396/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija plazu Ciringa na cesti R3-708/1330 Zg. Kungota - MP PLač v km 4,500** |

**Vprašanje:**

**JN000395/2021-W01 - D-014/21; Sanacija plazu Ciringa na cesti R3-708/1330 Zg. Kungota - MP PLač v km 4,500, datum objave: 26.01.2021**

**Datum prejema: 12.02.2021   11:03**

Pozdravljeni,  
Prosim za detajl naslednje postavke ( tip cevi , premer ?)  
  
hvala za odgovor  
  
42 287   
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4m   
iz mešanice enakozrnatega cementnega betona,   
na podložni plasti iz cementnega betona, po načrtu   
0,41 do 0,8 m3/m1 granulacija 16/32, beton C8/10   
00

**Odgovor:**

Navedena postavka se nanaša na drenažo v kamnitem zidu. Slednja je prikazana v karakterističnem prerezu, ki je del razpisne dokumentacije. Naročnik bo objavil korigiran popis del tako, da bo razviden premer drenažne cevi, ki sicer znaša 20 cm.