|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-410/2020-03 |  | oznaka naročila: | D-123/20 G |
| Datum: | 29.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001528/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420** |

**JN007776/2020-W01 - D-123/20; Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420, datum objave: 15.12.2020**

**Datum prejema: 29.12.2020   10:44**

**Vprašanje:**

0 Višinska ureditev jarka in brežin jarka m1 77,00  
  
Kaj točno se upošteva pod to postavko?

**Odgovor:**

Pod to postavko se upošteva ureditev brežin jarka – čiščenje in profiliranje zemljine (0,3-0,5 m3/m).

Za lažjo predstavo prilagamo aktualno sliko s terena.

