|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-410/2020-11 |  | oznaka naročila: | D-123/20 G  |
| Datum: | 22.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001528/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420** |

**JN007776/2020-W01 - D-123/20; Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420, datum objave: 15.12.2020**

**Datum prejema: 22.01.2020   12:13**

**Vprašanje:**

V tehničnem poročilu navajate svetli profil začasnega prepusta 200x200. V popisu del pa 300x200x150. Kaj je pravilno? 300x200x150 svetli profil, je nelogičen podatek (potrebni so dve dimenziji)?! Se ta prepust po končanih delih odstrani?

**Odgovor:**

V tehničnem poročilu Vodnogospodarskih ureditev je pravilno naveden prepust dimenzij š x v = 3 x 2 m (prefabriciran AB škatlasti prepust).

Strinjamo se z vami, da je podatek 300x200x150 svetli profil nelogičen, zato popravljamo tekst postavke za prepust:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 193 | Izdelava prefabriciranega armiranobetonskega škatlastega prepusta svetlih dimenzij 300x200cm (6 montažnih elementov dolžine 150 cm), vključno z izvedbo kamnitih oblog in kamnite obloge dna struge v območju prepusta. Postavka zajema postavitev in kasnejšo odstranitev začasnega prepusta ter vzpostavitev prvotnega stanja | m1 | 9,00 |

Prepust se po končanih delih odstrani.

**Objavljen bo čistopis popisa del.**