|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-419/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-118/20 G |
| Datum: | 4.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001548/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100** |

**JN007329/2020-B01 - A-118/20; Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100, datum objave: 23.11.2020**

**Datum prejema: 4.12.2020   14:40**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
prosimo za razlago postavke: nadvoz/ključavničarska dela: Izvedba izvlečnih preizkusov kemijskih sider; vključno z vsem potrebnim delom in aterialom ter pripravo poročila o preizkusu. kpl 1,00.  
Prosimo za podrobnejši opis, razlago.  
Hvala

**Odgovor:**

Postavka se nanaša ne sidrišča jeklenih stebrov protihrupne ograje nadvoza, ki bo pritrjena na bok robnega venca. Pod to konstrukcijo je elektrificirana železniška proga in izvajalec mora dokazati kvalitetno in varno izvedbo sidrišč.

Izvede se 15 neporušnih preiskav kemičnih sider, in sicer do s projektom predvidene obremenitve, podrobnosti so v prejšnji točki popisa del:

|  |  |
| --- | --- |
| N 5 8 100 | Izdelava in montaža jeklenih varjenih stebrov iz profila HEA 160. Vključno **s sidernimi ploščami, kemičnimi sidri**, nastavkom za ozemljitev in zaključnim profilom ter vsem materialom za pritrditev in uravnavanje. |

Preiskave se bodo izvedle ob prisotnosti vodje projekta PZI projektanta ELEA ic (v okviru projektantskega nadzora) v skladu z metodo, določeno v EOTA TR 053 3.3., vstavljene bodo v dokazilo o zanesljivosti objekta, ki ga izdela izvajalec v skladu s pogodbenimi določili 8. člena pogodbe.