|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-419/2020-10 |  | oznaka naročila: | A-118/20 G  |
| Datum: | 11.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001548/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100** |

**JN007329/2020-B01 - A-118/20; Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100, datum objave: 23.11.2020**

**Datum prejema: 11.12.2020   13:49**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,
Železniški nadvoz KR0100; koli in vodnjaki; v popisu del je predvidena izvedba 358,00 m1 uvrtanih kolov. Upoštevan je beton. Kje v popisu del je upoštevana armatura za kole?
Hvala

**Odgovor:**

Armatura za kole je upoštevana v skupnih postavkah za vso armaturo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S 5 2 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev.\* kvaliteta jekla: B 500-B\* količina po armaturnem načrtu | KG | 9.529,00 |
| S 5 2 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitevin večjim.\* kvaliteta jekla: B 500-B\* količina po armaturnem načrtu | KG | 303.129,00 |