|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-420/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-140/21 G  |
| Datum: | 02.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001553/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 14,400 do km 14,650 (MMP Dragonja)** |

**Vprašanje:**

**JN004877/2021-B01 - A-140/21; Rekonstrukcija ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 14,400 do km 14,650 (MMP Dragonja), datum objave: 16.07.2021**

**Datum prejema: 02.08.2021   10:04**

Pozdravljeni

Prosimo za več podatkov pri postavki "Dobava in polaganje bituminizirane plute za oblikovanje ležišča prehodnih plošč". Kakšna je debelina in dimenzija tek plošč?

Lep pozdrav

**Odgovor:**

Debelina plošč je 2cm. Dovoljena je tudi uporaba dvojne bitumenske lepenke. Opomba je dodatno vpisana v čistopisu popisa del, ki je objavljen v sklopu »Sprememba razpisne dokumentacije 02«.