|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-427/2020-02 |  | oznaka naročila: | D-129/20 G  |
| Datum: | 03.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001598/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev območja križišča DC R2-430 odsek 0274, 0275 in 1452, križišče »Pod Jožefom«** |

**Vprašanje:**

**JN007389/2020-W01 - D-129/20; Ureditev območja križišča DC R2-430 odsek 0274, 0275 in 1452, križišče »Pod Jožefom«, datum objave: 25.11.2020**

**Datum prejema: 03.12.2020   14:23**

Pozdravljeni, naročnika prosimo za naslednja dodatna pojasnila:

1. da potrdi, da je lahko pri kandelabrih ZIP prirobnica velikosti 350x350mm, kot jo originalno dobavlja ZIP.
2. ali je potrebno prenapetostni odvodnik (min 10 kV) vgraditi v kandelaber ob priključni sponki tudi če ima svetilka že vgrajen zaščitni element enakega nivoja?

Hvala za pojasnila in LP.

**Odgovor:**

Spoštovani.

Podajamo pojasnila:

Ad. 1. Potrjujemo navedeno velikost prirobnice.

Ad. 2. Če ima svetilka navedeno zaščito 10kV, enake ni potrebno montirati v steber.