|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-437/2020-02 |  | oznaka naročila: | D-121/20 G |
| Datum: | 07.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001649/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Dravska kolesarska povezava: Odsek HE Fala – Jabolčna pot v občini Selnica ob Dravi** |

**Vprašanje:**

**JN007465/2020-W01 - D-121/20; Dravska kolesarska povezava: Odsek HE Fala Jabolčna pot v občini Selnica ob Dravi, datum objave: 30.11.2020**

**Datum prejema: 07.12.2020   13:19**

Pri prometni signalizaciji je navedena dolžina cevi 3500mm, priložen karakteristični prečni profil pa nakazuje ukrivljenost cevi pod kotom 90°. Prosim za detajlni opis jeklene cevi za prometni znak.  
Prosim za definiranje velikosti prometnega znaka "Kolesarski smerokaz."  
Hvala. Lep pozdrav!

**Odgovor:**

* V projektu niso predvideni konzolni prometni znaki oz. drogovi prilagojeni za pritrditev prometnega znaka. Drogovi tako tudi niso predvideni v popisih. Karakteristični prečni prerez je pomotoma napačen in v prilogi objavljamo nov korigiran karakteristični prerez »priloga G.131.1 \_NPP«.
* Velikost prometnega znaka "Kolesarski smerokaz" (pogodbena postavka 61 713):
* prometni znak "Kolesarski smerokaz" je sestavljen iz treh lamel velikosti 1200 x 200 mm, tako da znaša skupna velikost kažipotne table 1200 x 600 mm.