|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-459/2020-01 |  | oznaka naročila: | A-43/21 G  |
| Datum: | 19.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001750/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikva-Loče od km 6,140 do km 8,500 3. in 4. faza**  |

 |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil« in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložena spremenjena .xls datoteka - Popis del\_S1.

Obrazložitev sprememb:

Popis del s količinami\_S1:

SKLOP oz. list Cesta od 7,800-8,500:

Pri postavki 13 (24112) je predviden zasip iz predhodno izkopane zemljine 3. Kategorije (celica C50)

Postavka 3 N (celica C137) je vezana na postavko 2 N. Kabel je nizkonapetosten. V pomoč je priložena situacija- »1.5-13 Situacija elektroenergetskih ukrepov M 1\_500 km - k pojasnilu st2.pdf«

SKLOP OZ-4 oz list »objekti-OZ-PZ« (Celice P72-P74.)

Postavke S44 111, S 44 163 ter S 44 174 Upoštevajo naj se betonski pokrovi dimenzij za posamezne jaške po opisu. Nosilnost se črta.

Tekst postavke S 56 (Celica P107) je »Dobava in vgraditev merilne celice za odčitavanje sil v sidrih«

Z lista »cesta IV 7,800-8,500« se v postavki 1-PREDDELA umika rušenje obstoječe in gradnja nove garaže.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.