|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-482/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-10/21 G  |
| Datum: | 3.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001805/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950** |

**JN007919/2020-B01 - A-10/21; datum objave: 22.12.2020**

**Datum prejema: 3.1.2021   07:45**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni!

Smo podjetje, ki smo za DRSI izvedli že nekaj rekonstrukcij mostov. V razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila zahtevate, da mora ponudnik in vodja del imeti reference pri novogradnji ali rekonstrukciji premostitvenega s kabli prednapetega armirano betonskega objekta. Ker smo za DRSI izvajali rekonstrukcijo mostu čez kanal Save v Kranju, ki ni bil prednapeti objekt, menimo, da so vaše reference za predmetno javno naročilo nekoliko nesorazmerne - za rekonstrukcijo zahtevnega objekta v Rušah dopuščate reference za novogradnjo kateregakoli premostitvenega objekta - tudi novogradnjo AB prednapetega nadhoda, nadvoza na novogradnji trase ipd., kar je bistveno enostavneje izvesti, kot je bila npr. rekonstrukcija mostu v Kranju.
Prosimo vas, da zahtevane reference ponovno preučite in jih ustrezno popravite - bodisi zaostrite ali umaknete zahtevo po zahtevi glede izvedbe AB prednapete konstrukcije.
Zahvaljujemo se vam v naprej.

**Odgovor:**

Pri izvedbi prednapenjanja kablov na premostitvenih objektih je potrebno posebno dodatno pozornost posvetiti pravilni geometriji kabelskih linij, injektiranju, natančnosti izvedbe sidrišč, zato naročnik od zahteve po izkušnji s tovrstnimi deli ne more odstopiti.

Naročnik je objavil čistopis Navodil za pripravo ponudbe\_S1, kjer so referenčni pogoji za prednapeto konstrukcijo dokaj omiljeni, niso pa v celoti odpravljeni.