|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-494/2020-01 |  | oznaka naročila: | D-13/21 G  |
| Datum: | 27.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001834/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja novega prepusta na cesti R2-423/1282 Podsreda – Pilštanj v naselju Šonovo km 3,020** |

**Vprašanje:**

**JN000378/2021-W01 - D-013/21; Izgradnja novega prepusta na cesti R2-423/1282 Podsreda Pilštanj v naselju Šonovo km 3,020, datum objave: 25.01.2021**

**Datum prejema: 27.01.2021   10:15**

Postavka obvoz: 24 111 m3 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije (za nasip izvedbe obvoza) z zbitostjo min. Evd 15 Mpa 245,00
Ali gre za nasip z izkopnim materialom?

Postavka obvoz: 24 111 m3 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije (za odstranitev obvoza - brežine povrniti v prvotno stanje) 277,00
Ali gre za nasip z izkopnim materialom?

Postavka obvoz: 24 192 m3 Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca v debelini nad 30 cm (za izvedbo obvoza - pod začasnim prepustom) 15,00 Kakšen drobljenec je mišljen, frakcija?

**Odgovor:**

1. Če izkopani material dosega zahtevane karakteristike, se lahko vgradi v nasip.
2. Če izkopani material dosega zahtevane karakteristike, se lahko vgradi v nasip.
3. Mišljen je drobljenec do frakcije 0-32mm.