|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-497/2020-01 |  | oznaka naročila: | A-12/21 G  |
| Datum: | 04.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001841/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev G1-2 Slov. Bistrica-MP Središče ob Dravi, odsek 0393 Kidričevo - Hajdina, od km 1+156 do 7+370 (Slovenska Bistrica-Hajdina)** |

**JN000598/2021-B01 - A-12/21; datum objave: 04.02.2021**

**Datum prejema: 04.02.2021   14:55**

**Vprašanje:**

Spoštovani!
V nekaterih poglavjih popisov je pri voziščnih konstrukcijah v enih postavkah uporabljena enota mere t (tona), v naslednji pa m2. Ali je prišlo do napake?

**Odgovor:**

Ni napaka. Izravnava obstoječega asfaltnega vozišča (popravilo prečnih sklonov), se zaradi različnih debelin obračunava v tonah porabljene asfaltne mase. Ostale plasti, ki imajo konstantno debelino pa v m2.