|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-497/2020-09 |  | oznaka naročila: | A-12/21 G |
| Datum: | 23.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001841/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev G1-2 Slov. Bistrica-MP Središče ob Dravi, odsek 0393 Kidričevo - Hajdina, od km 1+156 do 7+370 (Slovenska Bistrica-Hajdina)** |

**JN000598/2021-B01 - A-12/21; datum objave: 04.02.2021**

**Datum prejema: 23.02.2021   14:26**

**Vprašanje:**

V popisih za cestno razsvetljavo, pod 6.00 Gradbena dela se pojavljata postavki:  
1. okrogli jašek z atestom FI 60 nameščen ob drogu C.R.  
in  
2. Izdelava jaška z atestom za potrebe križanja cevi s cesto iz modulov proizvaja Prebilplast.  
ad1. navedite predvidnega proizvajalca jaška in zahtevane dimenzije ter nosilnost pokrova

ad2. Prebilplast že nekaj časa jaškov ne proizvaja, kaj lahko ponudimo?

**Odgovor:**

ad1.

Izdelava jaška z atestom iz betonske cevi dimenzij 0,6x1,0m, z LTŽ pokrovom za 25Mp dim600mm

ad2.

Izdelava jaška z atestom za potrebe križanja cevi s cesto iz cementnega betona C20/25, dimenzij 1.1x1.1x1,0m, z LTŽ pokrovom za 25Mp dim600x600mm-jašek na pločniku ali bankini

Izdelava jaška z atestom za potrebe križanja cevi s cesto iz cementnega betona C20/25, dimenzij 1.1x1.1x1,0m, z LTŽ pokrovom za 40Mp dim600x600mm-jašek na cesti