|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-503/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-13/21 G |
| Datum: | 10.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001850/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci (Rankovci) od km 3,650 do km 10,900** |

**JN000050/2021-B01 - A-13/21, datum objave: 07.01.2021**

**Datum prejema: 9.02.2021   11:26**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
  
Prosim za pojasnilo naslednje postavke:  
Etapa 3  
3.2 Kolesarska steza  
3. Voziščne konstrukcije  
3 postavka 35313 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10/10/10 cm (10m=1m2), količina 2.321,00 m2.  
  
Ali je količina pravilna, kajti v m1 to znese 23.210 m1? Oz. če je količina pravilna pojasnite kaj se vse tlakuje.

**Odgovor:**

Ker se pri popisu v največji meri uporablja TSC 09.000 »Popisi del pri gradnji cest«, je za obrobo iz tlakovcev, ki je ob pločniku uporabljena postavka »35313 Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10/10/10 cm«, ki pa je podana z enoto m2. Postavki je dodano pojasnilo, da se za 1 m2 upošteva 10 m (dolžinskih) obrobe.

Nastala je napaka pri količini ki je pravilna 232,1 m2.

Naročnik bo spremembo upošteval v čistopisu popisa del.