|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-506/2020-02 |  | oznaka naročila: | D-3/21 G  |
| Datum: | 18.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001870/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev križišča »Melje« na državni cesti R3-709/8614 MB (Meljska cesta), od km 0.162 do km 0.248** |

**Vprašanje:**

**JN008050/2020-W01 - D-003/21; Ureditev križišča »Melje« na državni cesti R3-709/8614 MB (Meljska cesta), od km 0.162 do km 0.248, datum objave: 29.12.2020**

**Datum prejema: 18.01.2021   09:22**

Pozdravljeni,

1. V popisih je pod točko 6.0 - Tuje storitve postavka : Zaščita plinovoda z betonsko kineto v dolžini 250m1.
Prosimo vas za podrobnejši opis oz. detajl potrebne zaščite plinovoda.

2. Prav tako se dvakrat pojavlja postavka: Rušenje in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom nad 100 cm z nakladanjem ruševin in odvozom na
trajno deponijo in plačilom takse. - vendar je enota mere m1.
Verjetno se mora glasiti enota mere kom??

Hvala za odgovor.

**Odgovor:**

Spoštovani.

Na naročnikovi spletni strani je objavljen detajl zaščite plinovoda.

V popisih del po zavihkom *»Cesta«* je postavka:

12 431 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm m' 20

Enota mere za postavko 12 431 je tekoči meter ter se v popisih del ne bo spreminjala.

V popisih del po zavihkom *»Vodovod«* je postavka:

12 433 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom nad 100 cm z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom ruševin na trajno deponijo in plačilom takse. m' 7

Postavka 12 433 zajema porušitev in odstranitev dotrajanega AB vodovodnega jaška dimenzij 2,0m x 2,0 m x 2,0 m, z debelino sten 20 cm ter odvoz ruševin na deponijo.

Enota mere za postavko 12 433 je tekoči meter ter se v popisih del ne bo spreminjala.