|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-520/2020-01 |  | oznaka naročila: | D-15/21 G |
| Datum: | 02.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000100/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev območja avtobusnih postajališč ˝Beli potok Laznik˝ na državni cesti R2-430/0281 Stranice – Višnja vas od km 2,910 do km 3,180** |

**Vprašanje:**

**JN000483/2021-W01 - D-015/21; Ureditev območja avtobusnih postajališč Beli potok Laznik na državni cesti R2-430/0281 Stranice Višnja vas od km 2,910 do km 3,180, datum objave: 29.01.2021**

**Datum prejema: 02.02.2021   12:20**

Spoštovani,  
  
zavihek Cesta postavka 25 236 Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in armaturno mrežo m2 355,00 ,kakšna je debelina zaščite in koliko kilogramov armature gre na m2 ?  
  
Lep pozdrav !

**Odgovor:**

* Debelina zaščite je 5,0 cm. Na m2 se vgrajuje 5 kg armature. Predvidoma se vgrajujejo armaturne mreže Q 283. Okenca armature ne smejo biti večja od 10 cm.