|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-518/2020-07 |  | oznaka naročila: | A-20/21 G |
| Datum: | 24.02.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000107/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R1-212/1118 Cerknica–Bloška Polica** |

**JN000637/2021-B01 - A-20/21, datum objave: 05.02.2021**

**Datum prejema: 24.02.2021   15:34**

**Vprašanje:**

Spoštovani!  
  
Vprašanje se nanaša na naslednjo postavko:  
N45 xxx Ureditev dveh prehodov za dvoživke pod regionalno cesto, dobava in vgradnja ograjnih elementov, dobava in vgradnja levega in desnega krila, dobava in vgradnja vhodnih/izhodnih elementov, dobava in vgradnja tunelskih elementov za prehod ter ureditev okolice prehodov ustrezno za prehod dvoživk. Uporaba sistema prehoda kot npr. ACO PRO Podjetja ACO Gradbeni elementi, zastopanje d.o.o. ali podobno. kpl 1,00  
  
V popisu je napisano, da naj bi bilo potrebno urediti dva prehoda pod cesto in potem enota kpl, 1,00.  
V tehničnem poročilu so omenjeni 4-je prehodi. Je sicer tudi zapisano, da ni mogoče izvesti vseh prehodov. Vemo pa ne katere se izvede in katere ne.  
Glede na to, da niti v popisu, niti v objavljeni projektni dokumentaciji ni zapisanih nobenih dimenzij (premeri, dolžine tunelov, ograjnih elementov...) vas prosimo, da objavite detajle ter, da določite količine oz. dimenzije posameznih delov, ki sestavljajo prehode.  
  
Najlepša hvala in lep pozdrav!

**Odgovor:**

V sklopu projekta se uredijo štirje prehodi za dvoživke. (v profilih C1, C4, C9 ter na priključku z regionalno cesto med profiloma C8 in C9).

V popisu del se v zavihku »CESTA«, sklop »I.CESTA«, nivo »4. ODVODNJAVANJE« postavka št. 0013 (normativ N 45 xxx) spremeni tako, da se glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0013 | N45 xxx | Dobava in vgradnja ograjnih elementov za vodenje dvoživk in U zaključka, vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro LEP 100, dimenzija posameznega elementa L\*Š\*V 100x47x45cm) | m1 | 318,00 |

in dodajo se tri nove postavke:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0013a | N45 xxx | Dobava in vgradnja krilnega vhodnega elementa vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro Levo in desno krilo, dimenzija posameznega elementa L=100cm) | m1 | 14,00 |
| 0013b | N45 xxx | Dobava in vgradnja vhodnega in izhodnega elementa vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro vhodno izhodni element KPS 1000/700, dimenzija posameznega elementa L=100cm) | m1 | 6,00 |
| 0013c | N45 xxx | Dobava in vgradnja tunelskega elementa vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro tunelski element KTS 500-640 brez klimatskih odprtin, dimenzija posameznega elementa L=100cm) | m1 | 33,00 |

Navedena sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.

Na Naročnikovi spletni strani so priloženi:

- gradbena situacija s prikazom vodenja dvoživk

- detajli predora za vodenje dvoživk (od 1 do 5).