|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-518/2020-10 |  | oznaka naročila: | A-20/21 G |
| Datum: | 2.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000107/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R1-212/1118 Cerknica–Bloška Polica** |

**JN000637/2021-B01 - A-20/21, datum objave: 05.02.2021**

**Datum prejema: 2.03.2021   09:09**

**Vprašanje:**

Spoštovani!  
  
Vprašanje se nanaša na prehode za dvoživke.  
  
Glede na obstoječo situacijo in predviden projekt ugotavljamo, da se popis ne sklada z načrtovano izvedbo. Po pogovoru z edinim dobaviteljem predvidenih elementov za prehode dvoživk, smo ugotovili, da količine novega spremenjenega popisa (odgovor na vprašanje 25.2.2021 ob 16.27) niso ustrezne glede na projektirane prehode ter da tudi nekateri elementi za izdelavo prehodov niso zajeti v popisu.  
  
Prosimo za pojasnilo oz. dopolnitev.  
  
Hvala in lep pozdrav!

**Odgovor:**

V popisu del se v zavihku »CESTA«, sklop »I.CESTA«, nivo »4. ODVODNJAVANJE« postavka št. 0013 (normativ N 45 xxx) spremeni kot je objavljeno v pojasnilu razpisne dokumentacije-07 tako, da se glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0013 | N45 xxx | Dobava in vgradnja ograjnih elementov za vodenje dvoživk in U zaključka, vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro LEP 100, dimenzija posameznega elementa L\*Š\*V 100x47x45cm) | m1 | 318,00 |

Poleg že dodanih treh postavk (0013a, 0013b, 0013c) v pojasnilu razpisne dokumentacije-07 se dodata postavki (0013d, 0013e) tako, da se glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0013a | N45 xxx | Dobava in vgradnja krilnega vhodnega elementa vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro Levo in desno krilo, dimenzija posameznega elementa L=100cm) | m1 | 14,00 |
| 0013b | N45 xxx | Dobava in vgradnja vhodnega in izhodnega elementa vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro vhodno izhodni element KPS 1000/700, dimenzija posameznega elementa L=100cm) | m1 | 6,00 |
| 0013c | N45 xxx | Dobava in vgradnja tunelskega elementa vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro tunelski element KTS 500-640 brez klimatskih odprtin, dimenzija posameznega elementa L=100cm) | m1 | 33,00 |
| 0013d | N45 xxx | Dobava in vgradnja klimatskega panela vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro klimatski panel KS , dimenzija posameznega elementa 480x480) | kos | 73,00 |
| 0013e | N45 xxx | Dobava in vgradnja stop kanalete z rešetko vključno z pripravljalnimi deli (vgradnja elementa kot. Npr. Aco Pro stop kanaleta z rešetko , dimenzija posameznega elementa lxšxh=100x47,2x45cm) | m1 | 6,00 |

Navedena sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.