

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-526/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-59/21 G |
| Datum: | 12.04.2020 |  | MFERAC: | 2431-21-000123/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev južnega dela obvoznice Vrhnika (sklop S1)** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |
| --- |
| V Spremembi 3 je objavljen spremenjen popis del (PREDRAČUN).  V zavihku **Sklop 1 komplet**, Poglavje 3.1.3 Elektromontažna dela je namesto postavke 0007 N 8 2 106: »Dobava in montaža svetilke PHILIPS LIGHTING¸BGP621 T25 1 xLED59-4S/740 DM11 38 W komplet s predstikalnimi napravami«  nova postavka 0007 N 8 2 106: »Dobava in montaža svetilke primerljivih tehničnih karakteristik svetilki PHILIPS LIGHTING¸BGP621 T25 1 xLED59-4S/740 DM11 38 W komplet s predstikalnimi napravam, z barvno temperaturo max 3000K z izdelavo svetlobno tehničnega izračuna s katerim se dokaže doseganje projektno predvidenih svetlobno tehničnih parametrov«  V zavihku **Sklop 1 komplet**, Poglavje 3.1.3 Elektromontažna dela je namesto postavke 0008 N 8 2 107: »Dobava in montaža svetilke PHILIPS LIGHTING BGP621 T25 1 xLED40-4S/740 DM10 BL1 26 W komplet s predstikalnimi napravami«  nova postavka 0008 N 8 2 107: »Dobava in montaža svetilke primerljivih tehničnih karakteristik svetilki PHILIPS LIGHTING BGP621 T25 1 xLED40-4S/740 DM10 BL1 26 W komplet s predstikalnimi napravami, z barvno temperaturo max 3000K z izdelavo svetlobno tehničnega izračuna s katerim se dokaže doseganje projektno predvidenih svetlobno tehničnih parametrov«  V zavihku **Sklop 1 komplet**, Poglavje 3.2.2 Elektromontažna dela je namesto postavke 0008 N 8 2 106: »Dobava in montaža svetilke PHILIPS LIGHTING¸BGP621 T25 1 xLED59-4S/740 DM11 38 W komplet s predstikalnimi napravami«  nova postavka 0008 N 8 2 106: »Dobava in montaža svetilke primerljivih tehničnih karakteristik svetilki PHILIPS LIGHTING¸BGP621 T25 1 xLED59-4S/740 DM11 38 W komplet s predstikalnimi napravam, z barvno temperaturo max 3000K z izdelavo svetlobno tehničnega izračuna s katerim se dokaže doseganje projektno predvidenih svetlobno tehničnih parametrov« |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.