|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-13/2021-18 |  | oznaka naročila: | A-135/21 G  |
| Datum: | 30.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000157/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Križišče Betin** |

**JN004568/2021-B01 - A-135/21; datum objave: 06.07.2021**

**Datum prejema: 30.07.2021   10:20**

**Vprašanje:**

Most 5-1, postavka 31 101:
Dobava in vgradnja drenažnega žleba iz drenažnega epoksidnega
betona, širine 15cm, debeline 3cm, komplet z vsemi potrebnimi deli in
materiali. Beton frakcije 8-16mm. V postavki je potrebno upoštevati tudi
letvico (opaž) za izvedbo!
m1 57,00

Prosimo vas, da objavite detajl drenažnega žleba.

**Odgovor:**

V postavki je definiran drenažni žleb iz epoksidnega drenažnega betona v liniji meteorne odvodnje objekta (v najnižji točki zgornje površine krovne plošče) v debelini zaščitne asfaltne plasti po celotni dolžini objekta. Menimo, da je opis dovolj natančen, da skica skica detajla ni potrebna.