|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-15/2021-08 |  | oznaka naročila: | A-41/21 G |
| Datum: | 9.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000164/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010** |

**JN000805/2021-B01 - A-41/21; datum objave: 12.02.2021**

**Datum prejema: 9.03.2021   14:53**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
prosimo vas, da nam posredujete podatek, kakšne PVC cevi fi 20 cm in 25 cm je potrebno vgraditi za odvodnjavanje na cesti? (SIST EN 1401 ali SIST EN 13476-2? in SN4 ali SN8?)

**Odgovor:**

V popisu del za ceste se v poglavju 4.0 Odvodnje pri postavkah 43 232 in 43 233 upošteva

PVC cevi izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1:2019, togostnega razreda SN8.