

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-15/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-41/21 G  |
| Datum: | 11.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000164/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175)** **na R2-407/1144 v km 0,010** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spremeni se enota mere v popisu del v poglavju Ceste pri postavki 12 411 iz m2 v m'.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 411 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 120 cm | m' | 5,00 |

Definira se enota mere v popisu del v poglavju Most pri postavki 11 241.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 241 |  | Zakoličba in zavarovanje osi začasne ceste, skupaj z zakoličbo opornikov  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | km | 0,11 | € 0,00 |

Popravi se količina v popisu del v poglavju Most pri postavki 59 946 iz 12 na 25,40.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 59 946 |  | Izvedba dilatacije s pomično zmogljivostjo min +- 1,5 cm (npr. Mageba polyflex advanced PU, dilatacije s kovinskimi profili in gumijastim tesnilom….). Dilatacija mora biti izdelana v skladu z ETAG 0032 in mora imeti evropsko tehnično dovoljenje. V ceni zajeta dobava in vgradnja dilatacije v pripravljen utor. Dilatacijo je potrebno vgraditi spomladi ali pozno v jeseni, ko je temperatura konstrukcije 10º-15°C |
|  |  |  |  |  |
|  |  | m1  | 25,40 | 0,00 € |

 |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.