|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-28/2021-09 |  | oznaka naročila: | A-56/21 G |
| Datum: | 30.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000210/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija državne ceste R1 - 229/1286 Rogoznica – Senarska od km 0,416 do km 0,877 (odsek III)** |

**JN001372/2021-B01 - A-56/21, datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 30.03.2021   11:30**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
pri poglavju meteorna kanalizacija imamo naslednja vprašanja:  
- postavka 032: glede na to, da je postavka podana v m1, kakšna je širina jarka?  
- postavki 058 in 059: enota mere za izdelavo priključkov je m1. Koliko je to kosov?  
- postavka 099: izkop obstoječih materialov. Za izkop katerih materialov gre?

**.**

**Odgovor:**

V popisu del v zavihku 4\_METEORNA se spremenijo in dopolnijo postavke popisa del :  
- št.32 (Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm) in sicer enota mere iz M1 v M2 in doda tekst »OPOMBA: tlakovanje vtokov iz jarka v jašek in podobno«.  
-št.58 (Izdelava priključkov drenaž na jaške vključno s kronsko navrtavo, gumi tesnilo in vsemi deli ) in sicer enota mere iz M1 v KOS .  
-št.59 (Priključevanje hišnega priključka (PVC DN 160 mm) na predviden jašek, z vsemi potrebnimi deli. Opomba: fekalna kanalizacija ) in sicer enota mere iz M1 v KOS .  
- št.99 (Izkop obstoječih materialov do globine 60 cm ) in sicer se doda tekst »OPOMBA: izkop obstoječe voziščne konstrukcije, nevezani zemeljski materiali 3.kategorije«.

Naročnik bo ustrezno spremenil in pravočasno objavil spremenjen popis del s količinami.