|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-50/2021-07 |  | oznaka naročila: | A-36/21 G |
| Datum: | 8.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000264/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Prestavitev R2-402/1426 Solkan-Gonjače (mimo naselja Kojsko) – 2.Faza - 2.etapa (3)** |

**JN000592/2021-B01 - A-36/21; datum objave: 04.02.2021**

**Datum prejema: 8.03.2021   13:29**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni.  
  
Prosimo za obrazložitev postavk:  
  
Vgradnja cementnega betona C 30/37 XC3 XD2 XF4 PV-II Dmax16 (piloti) m3 203,00  
  
Kje se vgrajujejo te količine, v katere pilote?  
  
Ker spodaj imate navedeno, da je beton za pilote upoštevan v postavki:  
  
"Izvedba 81 kos uvrtanih Benotto pilotov fi80cm, dolžine od 3,00 do 15,00m, vpetih v preperelo in kompaktno hribino:  
- beton: C25/30 XC2 XF2 PV-I Dmax 32 0,503m3/m  
- armatura: B500 T=99 kg/m1 pilota  
Posavka vsebuje vse aktivnosti za izvedbo pilotov, kot so premiki vrtalnega stroja med vrtinami, vrtanje v zemljini in hribini (100% cevitev), nakladanje izvrtanine, dobavo in kontraktorsko vgradnjo betona, dobavo in vgradnjo armaturnih košev." m1 236,00

**Odgovor:**

V postavki 0004 (52465) je za izvedbo pilotov predvidena dobava in vgradnja betona

C25/30 XC2 XF2 PV-I Dmax32.

V postavki 0001 (53681), ki zajema beton pilotne grede je predvidena dobava in vgradnja cementnega betona C30/37 XC3 XD2 XF4 PV-II Dmax16.

V Spremembi 1 je objavljen korigiran popis del v zavihku ''PLAZ'', sklop 3. ODVODNJAVANJE in

sklop 4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA.