|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-56/2021-01 |  | oznaka naročila: | D-69/21 G  |
| Datum: | 16.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000295/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija ceste R2-404/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica, od km 2,192 do km 2,860** |

**Vprašanje:**

**JN003752/2021-W01 - D-69/21; Sanacija ceste R2-404/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica, od km 2,192 do km 2,860, datum objave: 07.06.2021**

**Datum prejema: 16.06.2021   12:18**

Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo pri postavki: 20. Zaščita brežine z brizganim betonom in armaturno mrežo. 300 m2 Kakšno debelino zaščite in kateri tip armaturne mreže upoštevamo?

ter za postavko 27. Izdelava vzdolžne drenaže globoke 2,1 do 4,0 m iz zmesi kamitih zrn, na podložni plasti iz cementnega betona (peti temelja), D 160, po načrtu prosimo naročnika, da za kamnita zrna drenaže tvori ločeno postavko po m3.

Hvala

**Odgovor:**

Pojasnilo k postavki 20: Uporabi se armaturna mreža tipa Q196 ali podobno.  Beton mora prekrivati armaturo v debelini 2-3 cm.

Pojasnilo k postavki 27: Drenažnih kamnitih zrn je 96 m3, ki naj jih ponudnik upošteva v isti postavki.

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.