|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-63/2021-04 |  | oznaka naročila: | A-42/21 G |
| Datum: | 20.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000313/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova od km 0,000 do km 4,700** |

**JN001983/2021-B01 - A-42/21; datum objave: 01.04.2021**

**Datum prejema: 20.04.2021   13:23**

**Vprašanje:**

KRAJINSKA ARHITEKTURA  
  
Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih med 40 in 80 cm (postavka 25 182) - prosim za navedbo vsaj dveh dreves ali grmovnic, katere se morajo zasaditi na brežinah  
  
Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih do 40 cm (postavka 25 186) - prosim za navedbo vsaj dveh dreves ali grmovnic, katere se morajo zasaditi na zelenici  
  
Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih nad 120 cm (postavka 25 189) - prosim za navedbo vsaj dveh dreves ali grmovnic, katere se morajo zasaditi na zelenici  
  
Dodatek za zatravitev s semeni (postavka 25 151) - kaj je mišljeno pod to postavko? Fino planiranje je kje?

**Odgovor:**

Sadike dreves in grmovnic

Kakovost rastlin in vrstna sestava rastlin v zasaditvah je natančno opisana in prikazana v tehničnem poročilu v Tabeli 1 na strani 5 in Tabeli 2 na strani 6 – grmovni pas (GP) in drevesno-grmovni pas (DGP); postavke 2.5.182 in 2.5.183. Vrstna sestava rastlin pod postavko 2.5.186 je opisana v poglavju zasaditev cestnih niš (točka d3 na strani 7). Kaj se sadi v drevoredih (visoko debelne drevesa – postavka 2.5.189) je prav tako razvidno iz tehničnega poročila (točka d2 na strani 7). Vrstna sestava za drevoreda je jasno razvidna tudi iz prikazov grafičnega dela načrta krajinske arhitekture. Območja zasaditev so prikazana na risbah G1002 do G1011, kjer je razvidno tudi kateri sadilni vzorec se pri zasaditvi uporablja. Razporeditev rastlin v posameznem sadilnem vzorcu je prikazana na risbi G1012 – sadilni vzorci.

Dodatek za zatravitev s semeni

Kot izhaja iz tehničnega poročila so vsa gradbena dela ter izvedba grobega in finega planuma predmet gradbenih načrtov. Postavka 2.5.151 zajema dobavo predpisane travne mešanice ter njeno setev kot to izhaja iz normativa DRSC.

Splošno

Preučiti je potrebno vse potrebne dele projekta, kjer so podrobneje podane vsebine, torej ne samo branje posameznih postavk popisa.