|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-63/2021-10 |  | oznaka naročila: | A-42/21 G  |
| Datum: | 3.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000313/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova od km 0,000 do km 4,700** |

**JN001983/2021-B01 - A-42/21; datum objave: 01.04.2021**

**Datum prejema: 30.05.2021   09:18**

**Vprašanje:**

HORTIKULTURA

Naročnik prosimo, da nam potrdi, da se pod postavko št. 2.5. 189 Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih nad 120 cm sigurno upošteva DREVORED IZ VISOKODEBELNIH DREVES (Acer campeste višine 300 cm, obseg 12-14 cm) točka d2 iz načrta krajinske arhitekture. Namreč količine iz popisa del in načrta krajinske arhitekture se NE ujemajo. Ali je potrebno substrat, količek, vrvico...upoštevati v ceni drevesa pod postavko št. 2.5.189?
Nekako ne gre skupaj opis postavke drevesa in grmovne vrste visoke nad 120 cm z visokodebelnimi drevesi višine 3 m1.

**Odgovor:**

Kot izhaja iz 2.2.1 točke tehničnega poročila se za zasaditev uporabljajo različne kakovosti dreves in grmovnic. V drevoredih se sadijo 2-3 presajena visokodebelna drevesa s koreninsko grudo, debelina debla 12-14 cm, katerih višina krošnje mora biti minimalno 300 cm (šifra 25.189). Drevesa se sadijo posamično v sadilne jame. Ker je v TSC 09.000:2006, POPISI DEL PRI GRADNJI CEST zgolj postavka zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih nad 120 cm je standard 2.5.189 v tehničnem popisu bolj natančno definiran in specificiran, zato pri nabavi sadik za zasaditev drevoreda velja to, kar je navedeno v tehničnem opisu. V ceni sadike se upošteva tudi substrat, oporni količek in vrvica za privezovanje. Količine v tehničnem poročilu, popisu in načrtih se ujemajo, ker so v številu sadik dreves vštete tudi sadike dreves individualnih zasaditev. V kolikor res prihaja do odstopanja velja količina sadik iz načrtov.

Naročnika prosimo, da nam potrdi, da se pod postavko 2.5. 181 Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih do 40 cm upošteva točka d4 iz načrta KA Zasaditev močvirskih rastlin. V enem komadu se upošteva zasaditev 9 rastlin.

**Odgovor:**

Kot je zapisano v tehničnem poročilu točka d4) je pod postavko 2.5.181 v posameznem inicialnem jedru predvidi zasaditev 9 rastlin, pri čemer mora biti vrstna sestava skladna s Tabelo 3, razporeditev rastlin pa taka kot je prikazano v sadilnem vzorcu na risbi G1012, sadilni vzorec IJM. Skupaj je za zasaditev predvidenih 48 inicialnih jeder.

Naročnika prosimo, da nam potrdi, da se pod postavko 2.5. 182 Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih med 40 in 80 cm upošteva tabela 1 na strani 5 načrta KA GP (grmovni pas). V enem komadu se upošteva zasaditev 9 rastlin.

**Odgovor:**

Kot je zapisano v tehničnem poročilu točka c) Sadilni vzorci pasovnih zasaditev je pod postavko 2.5.182 v posameznem sadilnem vzorcu velikosti 2.5x10 m za zasaditev predvidenih 9 malih gozdarskih sadik, pri čemer mora biti vrstna sestava skladna s Tabelo 1, razporeditev rastlin pa taka kot je prikazano v sadilnem vzorcu na risbi G1012, sadilni vzorec GP. Sadilni vzorec GP se ponovi 156-krat.

Naročnika prosimo, da nam potrdi, da se pod postavko 2.5. 183 Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih med 80-100 cm upošteva tabela 2 na strani 6 načrta KA DGP (drevesno grmovni pas). V enem komadu se upošteva zasaditev 21 rastlin.

**Odgovor:**

Kot je zapisano v tehničnem poročilu točka c) Sadilni vzorci pasovnih zasaditev je za zasaditev drevesno-grmovnega pasu predvidenih 21 sadik od tega 14 malih gozdarskih sadik (postavka 2.5.182) in 7 velikih gozdarskih sadik (postavka 2.5.183), pri čemer mora biti vrstna sestava skladna s Tabelo 2, razporeditev rastlin pa taka kot je prikazano v sadilnem vzorcu na risbi G1012, sadilni vzorec DGP. Sadilni vzorec velikosti 5x10 m se ponovi 12-krat.

Naročnika prosimo, da nam potrdi, da se pod postavko 2.5. 186 Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih do 40 cm upošteva točka d3 na strani 7 KA. Prosimo za podatek koliko sadik naj upoštevamo na komad v načrtu imate napisano 12 sadik/m2.

**Odgovor:**

Kot je zapisano v tehničnem poročilu točka d3 se pod postavko 2.5.186 v obcestne niše sadijo sadike materine dušice (*Thymus vulgaris*). Za zasaditev se uporabijo sadike v lončku velikost 10-20 cm. Rastline se sadijo v gostoti 12 sadik/m2, kar pomeni, da je treba za zasaditev obcestnih niš dobaviti 4.020 sadik. Gostota zasaditve ne sme biti manjša.