|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-74/2021-23 |  | oznaka naročila: | A-52/21 G |
| Datum: | 24.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000374/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200** |

**JN001364/2021-B01 - A-52/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 24.03.2021   14:25**

**Vprašanje:**

Na kanalu DV1 - 3. FAZA imate postavko za izvedbo prečkanja pod strugo vodotoka z eno od modernih tehnologij izvedbe brez prekopa (postavka št. 02.066).  
Pri samem opisu postavke navajate zemljino III. do V. kategorije.  
  
Ker je prehod in tehnologija izvedbe odvisna od vrste zemljine, prosimo naročnika, da natančno definira katere kategorije je zemljina.  
V kolikor gre resnično za V. kategorijo se podvratavnje lahko izvaja samo po tehnologiji perforator, ki je pa občutno dražja od izdelava preboja v III. oziroma IV. kategoriji.  
  
Prav tako nas zanima kako si je naročnik zamislil dobavo in polaganje kovinske cevi POD OBSTOJEČIM PLINOVODOM (postavka št. 02.067) brez preboja / podvrtavanja?

**Odgovor:**

Podatki o kategoriji zemljine v območju podvrtavanja niso znani, ponudniki naj upoštevajo možnost V. kategorije zemljine v območju podvrtavanja.