|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-74/2021-24 |  | oznaka naročila: | A-52/21 G  |
| Datum: | 25.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000374/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200** |

**JN001364/2021-B01 - A-52/21; datum objave: 10.03.2021**

**Datum prejema: 25.03.2021   08:20**

**Vprašanje:**

510 005 Dobava materiala in izdelava umirjevalnega jaška med P0 in P1, skupaj s potrebnim izkopom zemlje III. ktg., ostalimi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Ter izvedba jarka v enakomernem padcu v dolžini 55 m. V začetnem delu cca. 5,0m se jarek obloži s kamnom v betonu. kos 1 -

Prosimo za točno obrazložitev postavke, kaj točno zajema in kakšen detail, ali pa podajte oceno in obračun po dejansko izvedenih delih...

**Odgovor:**

Kot je razvidno iz situacije odvodnjavanja je predvidena izvedba oziroma klasična ureditev jarka za odvodnjavanje z navezavo na obstoječi jarek, s tem da se v dolžini okoli 5m jarek obloži s kamnom. Nekoliko nerodno je naveden termin 'umirjevalni' jašek – gre za običajen betonski vtočni jašek s peskolovom, premera 100 cm, globine 1,5m.