|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2021-15 |  | oznaka naročila: | A-53/21 G  |
| Datum: | 20.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000413/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarske poti Golobinjek ob Sotli–Lastnič** |

**JN001893/2021-B01 - A-53/21; datum objave: 30.03.2021**

**Datum prejema: 20.04.2021   10:04**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,

Prosili bi, da naročnik posebej objavi podatke o pomičnih / nepomičnih ležiščih (obremenitve, pomike...), saj jih v omenjenih datotekah ne vidimo.

Lp.

**Odgovor:**

Ponudnik naj pregleda objavljeno dokumentacijo: PZI štev. projekta 147-2019 D5 »mapa 3\_2 Brvi« (risbe jeklo):

* pomična podpora pomeni podolgovato luknjo v nosilcu HEA 260 – npr. Poz. 1. Ali je pomična podpora na levem ali desnem bregu je vseeno; važno je, da na vseh nosilcih na istem. Pozor: prečke HEA160 nimajo podolgovate luknje, ker togo povezujejo levi in desni breg.
* v podpori nosilcev HEA260 nastopajo samo vertikalne sile največ 43,0 kN.
* v podpori prečk je pomembna horizontalna sila v smeri vzdolžne osi mostu in znaša največ +- 47,0 kN.