|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-106/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-66/21 G  |
| Datum: | 18.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000452/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obnova vozišča na cesti R2-419, odsek 1204 Novo mesto-Šentjernej na delu med km 8,927 in km 10,000** |

**JN001588/2021-B01 - A-66/21, datum objave: 17.03.2021**

**Datum prejema: 18.03.2021   11:57**

**Vprašanje:**

ali je premer iz postavke pravilen in gre za fi 200cm?
4,10 Šifra: 43.355
Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačenega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 200 cm
\* Upoštevana tudi rekonstrukcija prepusta
m1 17,00

**Odgovor:**

Gre za napako. Pravilen presek cevi je fi 20 cm. V skladu z izvedbenim načrtom je projektant v postavki št. 4,10 Šifra: 43.355 upošteval navezavo na obstoječe odvodnjavanje na začetku in na koncu obravnavanega odseka.

V tej postavki bo popravljena razpisna dokumentacija (popis del)