|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-112/2021-04 |  | oznaka naročila: | D-37/21 G |
| Datum: | 14.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000465/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja kolesarske poti ob R3-726-/1321 Renkovci-Črenšovci od km 0+120 do km 0+605 in razširitev obstoječe kolesarske poti od km 0+615 do km 0+780** |

**Vprašanje:**

**JN002043/2021-W01 - D-37/21; Izgradnja kolesarske poti ob R3-726-/1321 Renkovci-Črenšovci od km 0+120 do km 0+605 in razširitev obstoječe kolesarske poti od km 0+615 do km 0+780, datum objave: 02.04.2021**

**Datum prejema: 14.04.2021   09:24**

Pozdravljeni,  
V popisu del so navedene naslednje postavke: Izvedba TK jaška dimenzije 1.2/1.2/1.2 v skladu s projektnimi pogoji upravljavca, Izvedba pomožnega TK jaška v skladu s projektnimi pogoji upravljavca in Izvedba PVC cevi premera 125 mm za potrebe TK v skladu s projektnimi pogoji upravljavca.  
Prosimo za objavo projektnih pogojev upravljalca TK vodov.

**Odgovor:**

Na območju kolesarske steze se nahajajo pomožni jaški za potrebe TK vodov, sicer pred profilom P8, za profilom P14 in pred profilom P21. Jaški so označeni na priloženih situacijah. Detajl jaškov je razviden iz priloženih skic.

Glavna TK jaška dim. 1,2/1,2/1,2 m imajo odprtino za LTŽ pokrov. Detajl izvedbe jaška je razviden iz priložene skice.