|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-131/2021-01 |  | oznaka naročila: | A-75/21 G  |
| Datum: | 12.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000521/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija erozijskih grap na državni cesti G2-103/1008 Ušnik-Plave od km 4,270 do km 4,628** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |
| --- |
| *Naročnik spreminja Popis del. V popis del pod REKAPITULACIJO se doda novo OPOMBO, ki se glasi:**Vsi podajno lovilni sistemi se morajo izvajati s primarno mrežo iz jeklenih obročev ali podobno in sekundarno mrežo za zaustavljanje kamnov manjših premerov.**Naročnik spreminja Opis naročila v točki 2.3 in v točki 2.11 Namestitev podajno lovilnega sistema:**Vsi podajno lovilni sistemi se morajo izvajati s primarno mrežo iz jeklenih obročev ali podobno in sekundarno mrežo za zaustavljanje kamnov manjših premerov.****Objavljena je sprememba Specifikacije naročila – Opis naročila in Popis del\_S1*** |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.