|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-130/2021-10 |  | oznaka naročila: | A-80/21 S  |
| Datum: | 31.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000523/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izdelava nateč. rešitve in proj. dokum. IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)** |

**JN002183/2021-B01 - A-80/21; datum objave: 09.04.2021**

**Datum prejema: 31.05.2021   08:39**

**Vprašanje:**

Spoštovani
GEOMEHANSKE RAZISKAVE:
V projektni nalogi je navedeno, da geotehnično sondažno vrtanje mora biti izvedeno s 100 % jedrom. Prosim za pojasnilo naročnika ali je s tem mišljeno strukturno vrtanje ?

LP

**Odgovor:**

Z usmeritvami v projektni nalogi ni predvideno strukturno vrtanje.