|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-137/2021-15 |  | oznaka naročila: | A-86/21 G  |
| Datum: | 11.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000544/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija plazov »Grahovo - II. faza« na cesti R2-403/1072 Kneža-Podbrdo od km 4,045 do km 4,215** |

**JN002318/2021-B01 - A-86/21; datum objave: 15.04.2021**

**Datum prejema: 11.05.2021   14:56**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,
ali so res potrebni LTŽ pokrovi takih dimenzij in nosilnosti za betonske jaške?

"44 246
N" "Izdelava prehodnih revizijskih jaškov iz cementnega betona C 25/30 PV II,XC2 , svetlih dimenzij 140/140/200cm z 20cm steno in obojestransko armaturo Q 226; z LŽ pokrovom 100/100cm nosilnosti 40 ton (upoštevati navezavo meteorne-drenažne kanalizacije )
opaž 16,8m2, armatura 450kg, beton 3,5m3"

kom 2,00 0,00

"44 246
N" "Izdelava prehodnih revizijskih jaškov iz cementnega betona C 25/30 PV II,XC2 , svetlih dimenzij 140/140/400cm z 20cm steno in obojestransko armaturo; z LŽ pokrovom 100/100cm nosilnosti 40 ton
(upoštevati navezavo meteorne-drenažne kanalizacije )
opaž 29,5m2, armatura 900kg, beton 6m3
"

kom 3,00 0,00

**Odgovor:**

Da. Naročnik ne bo spreminjal popisa del.