|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-139/2021-03 |  | oznaka naročila: | A-78/21 S |
| Datum: | 12.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000552/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **PZI ureditve izven nivojskega križanja regionalne ceste R3-711/9006 Fram – Rače z  železniško progo št. 30 Zidani Most – Šentilj v Račah** |

**JN002046/2021-B01 - A-78/21; datum objave: 02.04.2021**

**Datum prejema: 12.04.2021   15:32**

**Vprašanje:**

Spoštovani!  
V razpisni dokumentacije je predvidena izdelava študije hrupa, načrta aktivne zaščite pred hrupom ter elaborata pasivne zaščite pred hrupom.  
Količina aktivne zaščite pred hrupom (gabariti protihrupnih ograj) ter pasivne zaščite pred hrupom (število stavb) bo znana šele potem, ko bo študija hrupa izdelana in potrjena. Prosimo, da podate gabarite ograj (APZ) ter število objektov (PPZ), ki naj jih v ponudbi upoštevamo. Lahko z navedbo, da se bo končni obračun naredil po dejansko sprojektiranih količinah. V kolikor tega podatka ne bo, ponudbe ne bodo primerljive.  
Hvala za odgovor

**Odgovor:**

ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo naslednje usmeritve:

* Območje obdelave za študijo ob železnici: 800 m,
* Območje obdelave za študijo ob cesti: 300 m,
* Projektiranje PHO ob železnici skupne dolžine 800 m,
* Izdelava elaborata pasivne zaščite ob železnici: ni predvideno,
* Izdelava elaborata pasivne zaščite ob cesti: 20 stavb.