|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-139/2021-07 |  | oznaka naročila: | A-78/21 S |
| Datum: | 29.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000552/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **PZI ureditve izven nivojskega križanja regionalne ceste R3-711/9006 Fram – Rače z  železniško progo št. 30 Zidani Most – Šentilj v Račah** |

**JN002046/2021-B01 - A-78/21; datum objave: 02.04.2021**

**Datum prejema: 29.04.2021   13:38**

**Vprašanje:**

V točki 7.3.25 Projektne naloge (Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite) je zahtevana izdelava Elaborata pasivne zaščite pred hrupom, medtem ko v Prilogi I (Specifikacija naročila) posebna postavka za izdelavo tega elaborata ni vključena. Naročnika naprošamo za pojasnilo, ali se v okviru projektne dokumentacije pričakuje tudi izdelava Elaborata pasivne zaščite pred hrupom (manjkajoča postavka v Prilogi I)? V primeru pozitivnega odgovora dodatno naprošamo za okvirno oceno števila stavb, pri katerih bo treba preveriti potrebnost izvedbe pasivne zaščite.

**Odgovor:**

Izdelavo Elaborata pasivne zaščite pred hrupom naj ponudniki vključijo v postavki 20 Priloge I. Da, naročnik pričakuje tudi izdelavo Elaborata pasivne zaščite pred hrupom.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo naslednje usmeritve:

* Območje obdelave za študijo ob železnici: 800 m,
* Območje obdelave za študijo ob cesti: 300 m,
* Projektiranje PHO ob železnici skupne dolžine 800 m,
* Izdelava elaborata pasivne zaščite ob železnici: ni predvideno,
* Izdelava elaborata pasivne zaščite ob cesti: 20 stavb.