|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-150/2021-13 |  | oznaka naročila: | A-100/21 G  |
| Datum: | 25.05.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000576/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske povezave Idrija-Podroteja na odseku G2-102/1034** |

**JN002973/2021-B01 - A-100/21; datum objave: 11.05.2021**

**Datum prejema: 25.05.2021   11:19**

**Vprašanje:**

Spoštovani!
CESTA P2-P28
ODVODNJAVANJE
Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, dvoslojnih rebrastih PEHD cevi DN200, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona-obbetoniranih, odprtine za vstop vode so porazdeljene po temenskem krožnem obodu cevi znotraj 120 stopinjskega središčnega kota. m1 130

Ali so to drenažno - kanalizacijske cevi. Če so, potem ne morejo biti obbetonirane.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

**Odgovor:**

Predvideno je delno obbetoniranje drenažno kanalizacijskih cevi.

