|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-180/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-112/21 G |
| Datum: | 14.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000702/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Oplotnišnico MB0141 in rekonstr. ceste na R3-700/1272;km 6,478 do 6,544 z navezavo na most ter ureditev struge vodotoka** |

**JN003459/2021-B01 - A-112/21; datum objave: 27.05.2021**

**Datum prejema: 14.06.2021   10:59**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni!  
  
Prosim, če lahko napišete za postavki:  
N 42 842 Izvedba izpustne glave z žabjim pokrovom (po detajlu) vključno z vsemi potrebnimi izkopi, betonom kvalitete C16/20 in žabjim pokrovom kos 2  
N 42 842 Izvedba izpustne glave z žabjim pokrovom (po detajlu) vgrajena v steno - krilo mostu, z betonom kvalitete C16/20 in žabjim pokrovom kos 1  
  
Kakšne dimenzije so ti žabji pokrovi, ker detajl ni objavljen.  
  
Hvala

**Odgovor:**

žabjim pokrovom kos 2 = **DN 200**

žabjim pokrovom kos 1 = **DN 800**

Tako se postavki pravilno glasijo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 42 842 | Izvedba izpustne glave z žabjim pokrovom (po detajlu) vključno z vsemi potrebnimi izkopi, betonom kvalitete C16/20 in žabjim pokrovom DN 200 | kos | 2 |  | 0,00 |
| N 42 842 | Izvedba izpustne glave z žabjim pokrovom (po detajlu) vgrajena v steno - krilo mostu, z betonom kvalitete C16/20 in žabjim pokrovom DN 800 | kos | 1 |  | 0,00 |

Sprememba popisa del – čistopis bo v zakonitem roku objavljena na Naročnikovi spletni strani.