|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-205/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-118/21 G  |
| Datum: | 07.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000766/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija Plazu »Žička kartuzija« na cesti R3-686/1279 Žiče – Dramlje od km 7,205 do km 7.315** |

**JN003646/2021-B01 - A-118/21; datum objave: 03.06.2021**

**Datum prejema: 07.06.2021   12:50**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

ker imate različne referenčne pogoje za predvidenega vodjo del in ponudnika, v delu ki se nanaša na izvedbo pilotov vas pozivamo, da referenčne pogoje za vodjo del uskladite z referenčnimi pogoji za ponudnika v tem delu.

- v sedmi (7) alineji zahtev, ki jih mora izpolnjevati vodja del namreč navajate oz. zahtevate "izgradnja sidrane AB pilotne stene v dolžini vsaj 40 m s trajnimi
elektroizoliranimi geotehničnimi sidri v AB gredi, s piloti premera vsaj 100 cm, v skupni dolžini pilotov vsaj 200 m".

Enake referenčne zahteve kot jih zahtevate pri vodji del glede dolžine pilotne stene in premera pilotov in skupne dolžine pilotov, ste pri referenčnih pogojih za ponudnika razdelili na dve alineji, in sicer.

V točki 3.2.3.4. referenčne zahteve za ponudnika v alineji b) zahtevate "Izgradnjo AB grede pilotne stene dolžine vsaj 40 m, (če je AB greda pilotne stene dolžine 40 m, potem je tudi AB pilotna stena dolžine 40 m); v alineji c) pa zahtevate (vrtalna dela pri izvedbi globokega temeljena - pilotih, premer pilotov 100 cm ali več, skupna dolžina vrtanja vsaj 200 m.

Prepričani smo, da so referenčni pogoji za podjetje bolj smiselni kot referenčni pogoji za vodjo del. To pa zato, ker se lahko vrtalna dela pri globokem temeljenju izvedejo tudi za globoko temeljenje objektov na nestabilnem terenu.
Zaradi tega vas pozivamo, da - tako kot je pri vaših razpisih običaj ko zraven imenovanja vodje del zahtevate tudi imenovanje vodje del za npr. kamnite zložbe - v tem primeru spremenite referenčni pogoj in secar tako, da določite imenovanje vodje del za globoko temeljenje, z zahtevanimi referencami kot jih zahtevate za ponudnika v alineji c) točke 3.2.3.4. - vrtalna dela pri izvedbi globokega temeljena - pilotih, premer pilotov 100 cm ali več, skupna dolžina vrtanja vsaj 200 m.

S spremembo boste omogočili sodelovanje na razpisu večjemu številu ponudnikov, kot na sedaj veljavne referenčne pogoje, s tem pa tudi pridobite večih konkurenčnih ponudb.

lep pozdrav!

**Odgovor:**

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.