|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-211/2021-09 |  | oznaka naročila: | D-61/21 G  |
| Datum: | 14.06.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000801/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670** |

**Vprašanje:**

**JN003302/2021-W01 - D-61/21; Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670, datum objave: 21.05.2021**

**Datum prejema: 14.06.2021   09:46**

Spoštovani,

Naročnika naprošamo za obrazložitev popisa del in sicer v postavki 2.1 Podvoz je pri 3.3 Robni elementi vozišč "Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/13 cm Opomba: Granitni robnik" enota mere m2. Ali gre tu res za m2 ali je prišlo do pomote?

Lep pozdrav,

**Odgovor:**

Prišlo je do napake. Enota mere je tekoči meter (m1). Popravek bo upoštevan v končnem popisu del.