|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-219/2021-04 |  | oznaka naročila: | D-80/21 G  |
| Datum: | 16.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000825/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Knežo (GO0160) v Kneži na R2-403/1072 v km 0,050** |

**JN005013/2021-W01 - D-80/21; datum objave: 21.07.2021**

**Datum prejema: 16.08.2021   09:45**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,
ali gre v spodnji postavki za ograjo iz nerjavečega jekla ali iz vroče cinkanega jekla ?

S 5 8 233 Dobava in vgraditev ograje za pešce iz nerjavečega jekla po detajlu iz načrta iz cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi/ali horizontalnimi polnili, visoke ... cm, opomba: Ograja je zaščitena s postopkom vročega cinkanja v skladu s TSC 07 ter prašno barvana. Vsi kovinski deli ograje morajo biti ozemljeni. M1 150,0000

**Odgovor:**

Ograja za pešce se korozijsko zaščiti s postopkom vročega cinkanja v skladu s TSC 07.103.

Na Naročnikovi spletni strani je objavljen dokument:

- 04-13\_17\_dispozicija\_ver7-11\_ograja.pdf