|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-219/2021-05 |  | oznaka naročila: | D-80/21 G  |
| Datum: | 17.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000825/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Knežo (GO0160) v Kneži na R2-403/1072 v km 0,050** |

**JN005013/2021-W01 - D-80/21; datum objave: 21.07.2021**

**Datum prejema: 17.08.2021   12:56**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,
Prosimo za pojasnilo - objavo:
Postavka Ograja vsebuje nasprotujoče podatke: prvič piše da je material nerjaveče jeklo, drugič da je vroče cinkano??
Prosimo za objavo detajle ograje. Iz prečnega prereza in vzdolžnega prereza objekta so razvidni stebriči kotirani šir. 20cm, kar ni standardno
po TSC ali pa je napaka.
Za ovrednotenje postavke Ograja bi potrebovali bolj definirane podatke.

Hvala in lep pozdrav.

**Odgovor:**

Ograja za pešce se korozijsko zaščiti s postopkom vročega cinkanja v skladu s TSC 07.103.

Na Naročnikovi spletni strani je objavljen dokument:

- 04-13\_17\_dispozicija\_ver7-11\_ograja.pdf